## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** |  |  |  |  |
| Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλέφωνο: |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 |  |  |  |  |
| **Πράξη: «Επίπλωση και εξοπλισμός του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους»** |
| **Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών, μεταλλικών επίπλων, ειδικών προθηκών και ειδικών φωτιστικών για την επίπλωση και εξοπλισμό του Νέου Σκευοφυλακίου-Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους** |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

* Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ** η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
* Στην παραπομπή τεκμηρίωσης θα αναφέρει τη σελίδα στην οποία αναφέρεται η κάλυψη της απαίτησης.
* Αντίστοιχα, στο 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

**1ος Πίνακας**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| **ΤΜΗΜΑ 1. Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων επίπλων μετά των απαραίτητων οικοδομικών και H/M εργασιών** |
| **1.1 Πάγκος Μοριοσανίδας** | Η μοριοσανίδα θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΝ 312:2003 Class P5 και είναι κλάσης Ε1 όσον αφορά την εκπομπή φορμαλδεΰδης και με υλικό επικάλυψης HPL που να ακολουθεί το ΕΝ 438-1 & 2. |   |   |
| **1.2 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης με επένδυση από καπλαμά δρυός** | - |   |   |
| **1.3 Πάγκος από κόντρα πλακέ θαλάσσης βαμμένος με λάκα ματ.** | - |   |   |
| **1.4 Ερμάρια επί δαπέδου με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)** | Τεχνικό φυλλάδιο στο οποίο θα φαίνεται ότι οι μεντεσέδες είναι κρυφοί (χτένια) βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτοι και ρυθμιζόμενοι. |        |        |
| **1.5 Ερμάρια μεγάλου ύψους με φύλλα από πλακάζ επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός** |
| **1.6 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από κόντρα πλακέ θαλάσσης)** |
| **1.7 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ταμπλαδωτά φύλλα (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός)** |
| **1.8 Ερμάρια κρεμαστά με ταμπλαδωτά φύλλα (βαμμένα)** |
| **1.9 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ταπλαδωτά φύλλα (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)** |
| **1.10 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια και συρτάρια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)** | - |   |   |
| **1.11 Βιβλιοστάσια αμφίπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)** | - |   |   |
| **1.12 Ποδιές παραθύρων (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)** | - |   |   |
| **1.13 Ξύλινη επένδυση μετώπου συρταριών από ξύλο δρυός** | - |   |   |
| **1.14 Ξύλινη επένδυση μεταλλικών συρταριέρων σκευοφυλακίου 106 από ξύλο δρυός** | - |   |   |
| **1.15 Ξύλινη επένδυση βάσης συρταριέρων (ξύλινο σοβατεπί)** | - |   |   |
| **1.16 Τροχήλατο τραπέζι από ξύλο δρυός** | - |   |   |
| **1.17 Σταθερό τραπέζι από ξύλο δρυός** | - |   |   |
| **1.18 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων** | - |   |   |
| **1.19 Σταθερά πάνελ ανάρτησης εικόνων (επίτοιχα)** | - |   |   |
| **1.20 Απαγωγός εστία** | Η απαγωγός εστία πρέπει να είναι εναρμονισμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο και ΕΝ 14175 |   |   |
| **1.21 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα χωρίς μπράτσα** | Prospect στο οποίο θα αναφέρεται ότι τα καθίσματα θα φέρουν μηχανισμό βαρέως τύπου |   |   |
| **1.22 Καθίσματα γραφείου τροχήλατα με μπράτσα** |  |  |
| **1.23 Καθίσματα γραφείου σταθερά χωρίς μπράτσα** | - |   |   |
| **1.24 Ανοξείδωτος νεροχύτης ένθετος** | Θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ΙΝΟΧ 18/10 AISI 304 |   |   |
| **1.25 Δίφυλλα θυρόφυλλα ανοιγόμενα και ταμπλαδωτά** | - |   |   |
| **1.26 Βιβλιοστάσια μονόπλευρα με ανοικτά ράφια (κόντρα πλακέ θαλάσσης με καπλαμά)** | - |   |   |
| **1.27 & 1.28 Ερμάρια μεγάλου ύψους με ανοιγόμενο υαλοστάσιο και συρτάρια (ταμπλάς από μασίφ ξυλεία δρυός) ΤΥΠΟΣ Α & Β** | - |   |   |
| **Τεχνικές προδιάγραφες υλικών για τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες** |
| **Τα φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς, θα είναι ποιότητας S235J** | Πιστοποιητικό ποιότητας |  |  |
| **Κόλλα πλακιδίων** | ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 |  |  |
| **Υλικό σπατουλαρίσματος** | ΕΝ 988-1 |  |  |
| **Πυράντοχες γυψοσανίδες** | ELOT EN 520 |  |  |
| **H μόνωση από συνθετικό καουτσούκ** | EN 14304 |  |  |
| **Ανεμιστήρες** | μέγιστη στάθμη θορύβου 40db |  |  |

**2ος Πίνακας**

|  |  |
| --- | --- |
| **Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης** | **Απάντηση** |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό): |   |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |   |

Σφραγίδα - Υπογραφή