## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** |  |  |  |  |
| Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλέφωνο: |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 |  |  |  |  |
| **Πράξη: «Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα (Καρυές) της Ιεράς Μονής Ιβήρων»** |
| **Υποέργο 4: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (B’ Φάση)»** |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ** η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Αντίστοιχα, στο 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις. **Σε όποιο υλικό υπάρχει αναφορά στη στήλη Πρότυπο - Απαίτηση, θα πρέπει να κατατεθεί κατά τη φάση της υποβολής της προσφοράς, το αντίστοιχο πρότυπο ή/και τεχνικό φυλλάδιο, μέσω του οποίου αποδεικνύεται η συμμόρφωση στην τιθέμενη απαίτηση.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος υλικού** | **Πρότυπο - Απαίτηση** | **Απάντηση** |
| 01 | Σχιστόπλακα πάχους 2 εκατοστών | - |  |
| 02 | Χονδρόπλακα ακανόνιστη πάχους 5 εκατοστών | - |  |
| 03 | Πετροβάμβακας 5εκ/80kg/m3 | ΕΝ 13162 |  |
| 04 | Υδρόχρωμα | - |  |
| 05 | Πλαστικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 06 | Αντισκωριακή βαφή | - |  |
| 07 | Λινέλαιο | - |  |
| 08 | Μυκητοκτόνο | ΕΝ22 ΕΝ370ΕΝ118ΕΝ113ΕΝ73ΕΝ84 |  |
| 09 | Υαλόχαρτα | - |  |
| 10 | Βερνικόχρωμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 11 | Ξυλόστοκος | - |  |
| 12 | Λαδομπογιά | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 13 | Τσιμεντοειδές στεγανωτικό υλικό | EN 1504-2 |  |
| 14 | Μολυβδόφυλλα | Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης για καθαρότητα άνω του 99,50% |  |
| 15 | Μολυβδόκολλα | - |  |
| 16 | Προκατασκευασμένο κανάλι ομβρίων | - |  |
| 17 | Γαλβανιζέ σχάρες | ΕΝ ISO 1461 |  |
| 18 | Υδρορροή κατακόρυφη ανοξείδωτη Φ120, πάχους 0,80 χιλιοστών | - |  |
| 19 | Υδρορροή οριζόντια ανοξείδωτη Φ15, πάχους 0,80 χιλιοστών | - |  |
| 20 | Γλάστρα ομβρίων ανοξείδωτη 20x30 εκατοστών, πάχους 0,80 χιλιοστών | - |  |
| 21 | Στηρίγματα ανοξείδωτα για οριζόντια υδρορροή | - |  |
| 22 | Στηρίγματα ανοξείδωτα για κάθετη υδρορροή | - |  |

**2ος Πίνακας**

|  |  |
| --- | --- |
| **Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης** | **Απάντηση** |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό): |   |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |   |

Υπογραφή