## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | |  |  |  |  |
| Επωνυμία: | |  | | | |
| Διεύθυνση: | |  | | | |
| Τηλέφωνο: | |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  | |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** | | |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** | | |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία | | |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 | |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 | |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 | |  |  |  |  |
| **Πράξεις**:  **“Αποκατάσταση Ι. Καλύβης Αγ. Γεωργίου Α΄ Ιεράς Σκήτης Αγίας Άννης, Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» (ΟΠΣ 513611) και «Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δ΄-Οσίου Σάββα Ι. Σ. Αγίας Άννης, Ι. Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους» (ΟΠΣ 5136128)** | | | | | |
| **Υποέργο 2: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»** | | | | | |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή **ΝΑΙ,** η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

**1ος Πίνακας**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος υλικού** | **Πρότυπο** | **Απάντηση** |
| 1 | Τσιμέντο σε σάκους | ΕΝ 197-1 Σήμανση CE |  |
| 2 | Ξυλεία ξυλοτύπων | EN 14081 |  |
| 3 | Ασβέστης | ΕΝ 459-1 Σήμανση CE |  |
| 4 | Μολυβδόφυλλα | EN 12588 |  |
| 5 | Σχιστόπλακες κομμένες | ΕΛΟΤ ΕΝ 12407 EN 12326-1 |  |
| 6 | Κοίλα χειροποίητα κεραμίδια | - |  |
| 7 | Δικτυωτό χαλυβδόφυλλο | Σήμανση CE |  |
| 8 | Λευκό τσιμέντο | ΕΝ 197-1 Σήμανση CE |  |
| 9 | Γυψοσανίδες ανθυγρές | EN 520 |  |
| DIN18180 Σήμανση CE |  |
| 10 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος Β500C | ΕΝ 10080 |  |
| ΕΝ1421 |  |
| 11 | Λαμαρίνα πάχους 1,0mm. | - |  |
| 12 | Άμμος | ΕΝ 12620 |  |
| EN 13139 |  |
| 13 | Θηραϊκή γη | ASTM C593-06 |  |
| 14 | Μεμβράνη HDPE | Σήμανση CE |  |
| 15 | Πετροβάμβακας 5cm/100kg/m3 με κοτετσόσυρμα | EN 13168 Σήμανση CE |  |
| 16 | Μυκητοκτόνο | ΕΝ22, ΕΝ370, ΕΝ118, ΕΝ113, ΕΝ73, ΕΝ84 |  |
| 17 | Πλαστικό χρώμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα |  |
| ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 18 | Βερνίκι ριπολίνης | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα |  |
| ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 19 | Πλακίδια GROUP 1 | - |  |
| 20 | Πλακίδια GROUP 4 | - |  |
| 21 | Κόλλα Πλακιδιών | ΕΝ 12004 Σήμανση CE |  |
| 22 | Αρμόστοκος | - |  |
| 23 | Πήχεις καστανιάς | - |  |
| 24 | Σκύρα | ΕΝ 12620 |  |
| 25 | Σύντριμμα | ΕΝ 12620 |  |
| 26 | Δομικό πλέγμα Τ131 | ΕΝ 10080 |  |
| 27 | Λίθοι | - |  |
| 28 | Χονδρόπλακες κομμένες | - |  |
| 29 | Λινέλαιο | - |  |
| 30 | Ασφαλτόκολλα | Σήμανση CE |  |
| 31 | Υαλόχαρτο | - |  |
| 32 | Μολυβδόκολλα | - |  |
| 33 | Στόκος | - |  |
| 34 | Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων | - |  |
| 35 | Ίνες πολυπροπυλενίου | - |  |

**2ος Πίνακας**

|  |  |
| --- | --- |
| **Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης** | **Απάντηση** |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό): |  |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |  |

Υπογραφή